# Συναρμολόγηση του τραπεζιού εργασίας (βλέπε εικόνες A1 − A2)

Βγάλτε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία τους.
Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας.

- Τοποθετήστε το διπλωμένο πλαίσιο βάσης (2) επίπεδα πάνω στο δάπεδο.
- Τραβήξτε το πλαίσιο βάσης (2) από τους μοχλούς απασφάλισης (1) προς τα πάνω.
  Αφήστε τους μοχλούς απασφάλισης κατά το τράβηγμα προς τα πάνω ελεύθερους, για να μπορεί να ασφαλίσει το τραπέζι εργασίας.
- Τοποθετήστε τα πόδια του τραπεζιού εργασίας (3) μέσα στους σωλήνες ορθογωνικής διατομής του πλαισίου βάσης (2) τόσο, μέχρι να ευθυγραμμιστούν οι οπές συναρμολόγησης.
- Βιδώστε τα πόδια του τραπεζιού εργασίας και το πλαίσιο βάσης με τις βίδες και τα παξιμάδια από το σετ εξαρτημάτων στερέωσης (4).