# Montaža radnog stola (videti slike A1–A2)

Izvadite sve isporučene delove oprezno iz ambalaže.
Uklonite sav materijal od pakovanja.

- Preklopljeni osnovni okvir (2) položite ravno na pod.
- Povucite na gore osnovni okvir (2) na poluzi za deblokadu (1).
  Otpustite polugu za deblokadu dok je povlačite prema gore tako da radni sto može da nalegne na mesto.
- Ubacite noge radnog stola (3) u četvorougaone cevi osnovnog okvira (2) sve dok se ne poravnaju otvori za montažu.
- Noge radnog stola i osnovni okvir pritegnite pomoću zavrtanja i navrtki iz seta za pričvršćivanje (4).