# Montaža radnog stola (vidjeti slike A1–A2)

Sve isporučene dijelove oprezno izvadite iz njihove ambalaže.
Uklonite sav ambalažni materijal.

- Stavite sklopljeni osnovni okvir (2) ravno na pod.
- Povucite osnovni okvir (2) za poluge za deblokiranje (1) prema gore.
  Otpustite poluge za deblokiranje tijekom povlačenja prema gore kako bi se radni stol mogao uglaviti.
- Utaknite noge radnog stola (3) u kvadratne cijevi osnovnog okvira (2) tako da budu u ravnini s provrtima za montažu.
- Pričvrstite noge radnog stola i osnovni okvir vijcima i maticama iz seta za pričvršćivanje (4).