# Namestitev delovne mize (glejte slike A1–A2)

Vse priložene dele previdno vzemite iz embalaže.
Odstranite ves embalažni material.

- Zloženi osnovni okvir (2) položite na ravna tla.
- S sprostitvenimi ročicami (1) dvignite osnovni okvir (2).
  Medtem ko osnovni okvir dvigate, izpustite sprostitvene ročice, da se delovna miza zaskoči.
- Vtaknite noge delovne mize (3) tako daleč v štirirobne cevi osnovnega okvirja (2), da so montažne izvrtine v liniji.
- Privijte noge delovne mize in osnovni okvir z vijaki in maticami kompleta za pritrditev (4).