# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Skala zāģa asmens attālumam līdz paralēlajai vadotnei
(2) | Pārbīdāms galds
(3) | Leņķa vadotne
(4) | Rokturis pārnešanai
(5) | Uzlīme zāģējuma trases iezīmēšanai
(6) | Aizsargājošais pārsegs
(7) | Sašķelšanas ķīlis
(8) | Paralēlā vadotne
(9) | Vadotnes grope leņķa vadotnes pārvietošanai
(10) | Zāģēšanas galda pagarinātājs
(11) | Zāģēšanas galda paplašinātājs
(12) | Uzgrieznis zāģa asmeņu turētāja pārsega un bīdstieņa nostiprināšanai
(13) | Bīdstienis
(14) | Zāģa asmeņu turētāja pārsegs
(15) | Gredzenatslēga (24 mm; 23 mm)
(16) | Stiprinājuma urbumi
(17) | Zāģēšanas galds
(18) | Svira zāģēšanas galda paplašinātāja fiksēšanai
(19) | Rokas ritenis
(20) | Kloķis zāģa asmens pacelšanai un iegremdēšanai
(21) | Ieslēdzēja drošības vāciņš
(22) | Turētājs aizsargpārsega uzglabāšanai
(23) | Noturskava leņķa vadotnes uzglabāšanai
(24) | Zāģēšanas galda pagarinātāja vadstienis
(25) | Atdure vertikālajam zāģēšanas leņķim 45°
(26) | Fiksējošā svira vertikālā zāģēšanas leņķa iestatīšanai
(27) | Vertikālā zāģēšanas leņķa skala
(28) | Atdure vertikālajam zāģēšanas leņķim 0°
(29) | Rokturis pārbīdāmā galda fiksēšanai
(30) | V veida vadotnes grope zāģēšanas galdā paralēlās vadotnes pārvietošanai
(31) | Regulējošā skrūve paralēlās vadotnes piespiedējspēka iestatīšanai
(32) | Galda ieliktnis
(33) | Zāģa asmens
(34) | Profilēta sliede
(35) | Vadotnes grope paralēlās vadotnes pārvietošanai
(36) | Nodalījums paralēlās vadotnes ievietošanai
(37) | Sešstūra stieņatslēga (5 mm)
(38) | Skrūve zāģēšanas galda pagarinātāja fiksēšanai
(39) | Stiprinošo elementu komplekts „Paralēlajai palīgvadotnei“
(40) | Skaidu izvadīšanas īscaurule
(41) | Nosūkšanas adapteris
(42) | Kabeļa stiprinājums
(43) | Stiprinošo elementu komplekts „Zāģēšanas galda pagarinātājam“
(44) | Paralēlās vadotnes V veida slīdkurpe
(45) | Pamatnes plāksne
(46) | Svira asmens ķīļa stiprināšanai
(47) | Stienītis asmens ķīļa pozicionēšanai
(48) | Izgriezumi galda ieliktņa ievietošanai
(49) | Svira aizsargpārsega stiprināšanai
(50) | Aizsargpārsega vadotnes stienis
(51) | Rokturis paralēlās vadotnes fiksēšanai
(52) | Paralēlā palīgvadotne
(53) | Leņķa vadotnes vadstienis
(54) | Rievskrūve leņķa vadotnes fiksēšanai
(55) | Stiprinošo elementu komplekts „Profilstienim“
(56) | Profilstieņa rievuzgrieznis
(57) | Zāģa asmens apakšējais pārsegs
(58) | Skrūve zāģa asmens apakšējā pārsega stiprināšanai
(59) | Piespiedējuzgrieznis
(60) | Svira darbvārpstas fiksēšanai
(61) | Piespiedējpaplāksne
(62) | Balstpaplāksne
(63) | Darbvārpsta
(64) | Leņķa rādītājs (vertikālajam zāģēšanas leņķim)
(65) | Rokturis brīvi izvēlēta horizontālā zāģēšanas leņķa fiksēšanai
(66) | Leņķa rādītājs (horizontālajam zāģēšanas leņķim)
(67) | Atdurplāksne
(68) | Lupa
(69) | Zāģēšanas galda attāluma rādītājs
(70) | Ieslēgšanas taustiņš
(71) | Skrūve ar krustrievas galvu zāģēšanas leņķa 0° atdures regulēšanai
(72) | Vertikālā zāģēšanas leņķa rādītāja skrūve
(73) | Skrūve ar krustrievas galvu zāģēšanas leņķa 45° atdures regulēšanai
(74) | Priekšējās sešstūra ligzdskrūves (5 mm) zāģa asmens paralelitātes iestatīšanai
(75) | Aizmugurējās sešstūra ligzdskrūves (5 mm) zāģa asmens paralelitātes iestatīšanai
(76) | Zāģēšanas galda attāluma rādītāja skrūve
(77) | Sešstūra ligzdskrūves (5 mm) paralēlās vadotnes paralelitātes iestatīšanai
(78) | Paralēlās vadotnes attāluma rādītāja skrūve
(79) | Skrūves galda ieliktņa regulēšanai
(80) | Turētājs stiprinošo elementu komplekta „Paralēlajai palīgvadotnei“ uzglabāšanai
(81) | Turētājs uzsūkšanas adaptera uzglabāšanai
(82) | Nodalījums zāģa asmeņu ievietošanai
(83) | Turētājs sešstūra stieņatslēgas uzglabāšanai
(84) | Turētājs paralēlās palīgvadotnes uzglabāšanai