# Τεχνικά στοιχεία

Επιτραπέζιο δισκοπρίονο |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Ονομαστική ισχύς | W | 2.000 | 2.000 | 1.650
Ονομαστική τάση | V | 220–240 | 230 | 110
Συχνότητα | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 4.200 | 4.200 | 4.200
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης |  | ● | ● | ●
Φρένο αδρανείας |  | ● | ● | ●
Προστασία υπερφόρτισης |  | ● | ● | ●
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II | / II
Διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των αφαιρούμενων εξαρτημάτων του εργαλείου)
Πλάτος x Βάθος x Ύψος | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους
Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 254 | 254 | 254
Πάχος βασικού στελέχους | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Ελάχιστο πάχος δοντιών/βήματος οδόντωσης | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Διάμετρος τρύπας | mm | 30 | 30 | 30

Επιτραπέζιο δισκοπρίονο |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Ονομαστική ισχύς | W | 2.000 | 2.000
Ονομαστική τάση | V | 220–240 | 220
Συχνότητα | Hz | 50–60 | 60
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 4.200 | 4.200
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης |  | ● | ●
Φρένο αδρανείας |  | ● | ●
Προστασία υπερφόρτισης |  | ● | ●
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II
Διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των αφαιρούμενων εξαρτημάτων του εργαλείου)
Πλάτος x Βάθος x Ύψος | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους
Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 254 | 254
Πάχος βασικού στελέχους | mm | < 2,2 | < 2,2
Ελάχιστο πάχος δοντιών/βήματος οδόντωσης | mm | > 2,4 | > 2,4
Διάμετρος τρύπας | mm | 25,4 | 25,4

Μέγιστες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού βλέπε Μέγιστες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.