# Технички податоци

Столна тркалезна пила |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Номинална јачина | W | 2000 | 2000 | 1650
Номинален напон | V | 220–240 | 230 | 110
Фреквенција | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Број на вртежи во празен од | min–1 | 4200 | 4200 | 4200
Ограничување на стартната струја |  | ● | ● | ●
Сопирачка за исфрлување од брзина |  | ● | ● | ●
Заштита од преоптоварување |  | ● | ● | ●
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Класа на заштита |  | / II | / II | / II
Димензии (вклучително и отстранливите елементи на уредот)
Ширина x длабочина x висина | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Димензии за соодветни сечила за пила
Дијаметар на сечилото за пила | mm | 254 | 254 | 254
Дебелина на сечилото на пила | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Мин. отклон на запците на пилата | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Дијаметар на отворот | mm | 30 | 30 | 30

Столна тркалезна пила |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Номинална јачина | W | 2000 | 2000
Номинален напон | V | 220–240 | 220
Фреквенција | Hz | 50–60 | 60
Број на вртежи во празен од | min–1 | 4200 | 4200
Ограничување на стартната струја |  | ● | ●
Сопирачка за исфрлување од брзина |  | ● | ●
Заштита од преоптоварување |  | ● | ●
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Класа на заштита |  | / II | / II
Димензии (вклучително и отстранливите елементи на уредот)
Ширина x длабочина x висина | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Димензии за соодветни сечила за пила
Дијаметар на сечилото за пила | mm | 254 | 254
Дебелина на сечилото на пила | mm | < 2,2 | < 2,2
Мин. отклон на запците на пилата | mm | > 2,4 | > 2,4
Дијаметар на отворот | mm | 25,4 | 25,4

Максимални димензии на делот што се обработува: види Максимални димензии на делот што се обработува

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.