# Технически данни

Настолна циркулярна машина |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Номинална консумирана мощност | W | 2000 | 2000 | 1650
Номинално напрежение | V | 220–240 | 230 | 110
Честота | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Обороти на празен ход | min–1 | 4200 | 4200 | 4200
Ограничение на пусковия ток |  | ● | ● | ●
Спирачка за ограничаване на въртенето по инерция |  | ● | ● | ●
Предпазване от претоварване |  | ● | ● | ●
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Клас на защита |  | / II | / II | / II
Размери (включително елементите, които могат да се демонтират)
Широчина х дълбочина х височина | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Размери на подходящи циркулярни дискове
Диаметър на циркулярния диск | mm | 254 | 254 | 254
Дебелина на тялото на диска | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Мин. дебелина на зъбите/чапраз | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Диаметър на отвора на диска | mm | 30 | 30 | 30

Настолна циркулярна машина |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Номинална консумирана мощност | W | 2000 | 2000
Номинално напрежение | V | 220–240 | 220
Честота | Hz | 50–60 | 60
Обороти на празен ход | min–1 | 4200 | 4200
Ограничение на пусковия ток |  | ● | ●
Спирачка за ограничаване на въртенето по инерция |  | ● | ●
Предпазване от претоварване |  | ● | ●
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Клас на защита |  | / II | / II
Размери (включително елементите, които могат да се демонтират)
Широчина х дълбочина х височина | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Размери на подходящи циркулярни дискове
Диаметър на циркулярния диск | mm | 254 | 254
Дебелина на тялото на диска | mm | < 2,2 | < 2,2
Мин. дебелина на зъбите/чапраз | mm | > 2,4 | > 2,4
Диаметър на отвора на диска | mm | 25,4 | 25,4

Максимални размери на детайла: вж. Максимални размери на обработваните детайли

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.