# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Testere bıçağı ile paralellik mesnedi arasındaki mesafe için skala
(2) | İtmeli kızak
(3) | Açılı mesnet
(4) | Taşıma tutamağı
(5) | Kesme hattını gösteren etiket
(6) | Koruyucu kapak
(7) | Yarma kaması
(8) | Paralellik mesnedi
(9) | Açılı mesnet için kılavuz oluk
(10) | Testere tezgahı uzatması
(11) | Testere tezgahı genişletmesi
(12) | Testere bıçağı deposunun kapağı ve itme kolunun takılması için tespit somunu
(13) | İtme kolu
(14) | Testere bıçağı depo kapağı
(15) | Halkalı anahtar (24 mm; 23 mm)
(16) | Montaj delikleri
(17) | Testere tezgahı
(18) | Testere tezgahı genişletmesi için germe tutamağı
(19) | El çarkı
(20) | Testere bıçağı kaldırma ve indirme kolu
(21) | Açma/kapama şalteri emniyet klapesi
(22) | Koruyucu kapak saklama tutucu düzeneği
(23) | Açılı mesnet muhafazası için saklama mesnedi
(24) | Testere tezgahı uzatması kılavuz kolu
(25) | 45° gönye açısı için dayanak (dikey)
(26) | Dikey gönye açısı ayarı kilitleme kolu
(27) | Gönye açısı skalası (dikey)
(28) | 0° gönye açısı için dayanak (dikey)
(29) | İtmeli kızak germe tutamağı
(30) | Paralellik mesnedi için testere tezgahında V kılavuz oluğu
(31) | Paralellik mesnedi sıkma kuvveti ayar vidası
(32) | Tezgah ek parçası
(33) | Testere bıçağı
(34) | Profil ray
(35) | Paralellik mesnedi için kılavuz oluk
(36) | Paralellik mesnedi deposu
(37) | İç altıgen anahtar (5 mm)
(38) | Testere tezgahı uzatması kilitleme cıvatası
(39) | «Ek paralellik mesnedi» sabitleme seti
(40) | Talaş atma yeri
(41) | Emme adaptörü
(42) | Kablo tutucu
(43) | "Testere tezgahı uzatması" sabitleme seti
(44) | Paralellik mesnedi V kılavuzu
(45) | Taban levhası
(46) | Yarma kaması sıkıştırma kolu
(47) | Yarma kaması pozisyon pimleri
(48) | Tezgah ek parçası için oluklar
(49) | Koruyucu kapak sıkıştırma kolu
(50) | Koruyucu kapak kılavuz pimi
(51) | Paralellik mesnedi germe kolu
(52) | Ek paralellik mesnedi
(53) | Açılı mesnet kılavuz rayı
(54) | Açılı mesnet sabitlemesi için tırtıllı vida
(55) | "Profil ray" sabitleme seti
(56) | Profil yay tırtıllı somunu
(57) | Testere bıçağı alt muhafazası
(58) | Alt testere bıçağı muhafazası tespit vidası
(59) | Germe somunu
(60) | Mil kilitleme kolu
(61) | Sıkma flanşı
(62) | Bağlama flanşı
(63) | Alet mili
(64) | Açı göstergesi (dikey)
(65) | İstenen gönye açısı için sabitleme topuzu (yatay)
(66) | Açılı mesnetteki açı göstergesi (yatay)
(67) | Ayar alanı
(68) | Büyüteç
(69) | Testere tezgahı mesafe göstergesi
(70) | Açma tuşu
(71) | 0° dayanak ayarı için yıldız uçlu vida
(72) | Açı göstergesi vidası (dikey)
(73) | 45° dayanak ayarı için yıldız uçlu vida
(74) | Testere bıçağı ön paralellik ayarı için iç altıgen vidalar (5 mm)
(75) | Testere bıçağı arka paralellik ayarı için iç altıgen vidalar (5 mm)
(76) | Testere tezgahı mesafe göstergesi vidası
(77) | Paralellik mesnedi paralellik ayarı için iç altıgen vidalar (5 mm)
(78) | Paralellik mesnedi mesafe göstergesi için vida
(79) | Tezgah ek parçası için ayar cıvataları
(80) | "Ek paralellik mesnedi" sabitleme seti muhafazası için tutucu
(81) | Emme adaptörü muhafazası için saklama mesnedi
(82) | Testere bıçağı deposu
(83) | Allen anahtarı muhafazası için tutucu
(84) | Ek paralellik mesnedi muhafazası için saklama mesnedi