# Čuvanje i transport

## Čuvanje elemenata uređaja (videti slike R1−R6)

Električni alat radi čuvanja pruža mogućnost da određene elemente uređaja sigurno pričvrstite.

- Otpustite dodatni paralelni graničnik (8) sa paralelnog graničnika (52).
- Sve labave delove uređaja postavite u njihove depoe za čuvanje na kućištu (videti sledeću tabelu).

Slika | Element uređaja | Depo za čuvanje
--- | --- | ---
R1 | Zaštitni poklopac (6) | okačite u otvor držača (22) i pritegnite pomoću zatezne poluge (49)
R2 | Set za pričvršćivanje „Dodatni paralelni graničnik“ (39) | stegnite u držače (80)
R2 | Usisni adapter (41) | umetnite u stezne spone (81)
R3 | nekorišćene listove testere | okačite u futrolu za list testere (82) i fiksirajte poklopac (14) iznad pričvrsnom navrtkom (12)
R3 | Okasti ključ (15) | okačite u futrolu za list testere (82) i fiksirajte poklopac (14) iznad pričvrsnom navrtkom (12)
R3 | Pokretni štap (13) | fiksirajte pričvrsnom navrtkom (12)
R4 | Ključ sa unutrašnjim šestougaonim urezom (37) | ugurajte u držače (83)
R4 | Paralelni graničnik (8) | utaknite u futrolu ugaonog graničnika (36)
R5 | Ugaoni graničnik (3) | umetnite u stezne spone (23)
R6 | Dodatni paralelni graničnik (52) | utaknite u futrolu dodatnog paralelnog graničnika i fiksirajte steznom sponom (84)

## Nošenje električnog alata

Pre transporta električnog alata, morate preduzeti sledeće korake:

- Postavite električni alat u transportni položaj.
- Uklonite sve delove pribora, koji se ne mogu čvrsto montirati na električni alat.
  Stavite nekorišćene listove testere za transport, ako je moguće, u jednu zatvorenu kutiju.
- Gurnite proširenje stola za testerisanje (11) sasvim unutra i pritisnite zateznu dršku (18) nadole da biste ga fiksirali.
- Gurnite produžetak stola za testerisanje (10) potpuno ka unutra i pritegnite blokadne zavrtnje (38) na vodeće šipke (24).
- Mrežni kabl namotajte oko držača kabla (42).
- Za podizanje ili transport koristite ručke za nošenje (4).

- Upotrebljavajte pri transportu električnog alata samo transportne uređaje a nikada zaštitne uređaje.