# Збільшення площі стола

Довгі та важкі заготовки потрібно підперти або підкласти що-небудь під них.

##

Поширювач стола (11) поширює стіл (17) праворуч.

- Потягніть затискну рукоятку (18) поширювача стола до упору вгору.
- Витягніть поширювач стола (11) на необхідну довжину назовні.
- Притисніть затискну рукоятку (18) донизу. Тепер поширювач стола зафіксований.

##

Подовжувач стола (10) подовжує стіл (17) назад.

- Відпустіть фіксувальний гвинт (38) на лівій напрямній штанзі.
- Витягніть подовжувач стола (10) на необхідну довжину назовні.
- Для фіксації положення міцно затягніть фіксувальний гвинт (38).

При обробці важких заготовок за потреби підіпріть подовжувач стола.

##

Завдяки пересувним полозкам (2) можна розпилювати заготовки шириною максимум 350 мм.
Одночасно забезпечується більша точність розпилювання, особливо при роботі з кутовим упором (3) див. Розпилювання під горизонтальним кутом з використанням пересувних полозок.

- Потягніть затискну рукоятку (29) пересувних полозок до упору вгору.
  Пересувні полозки можна після цього пересувати до упору як уперед, так і назад.