# Увеличение площади стола

Длинные и тяжелые заготовки нужно подпереть или подложить что-нибудь под них.

##

Расширитель стола (11) расширяет стол (17) вправо.

- Потяните зажимную рукоятку расширителя стола (18) до упора вверх.
- Выдвиньте расширитель стола (11) наружу на необходимую длину.
- Прижмите зажимную рукоятку (18) вниз. Расширитель стола зафиксирован.

##

Удлинитель стола (10) удлиняет стол пилы (17) назад.

- Отпустите фиксирующий винт (38) на левой направляющей штанге.
- Выдвиньте удлинитель стола (10) наружу на необходимую длину.
- Для фиксации положения плотно затяните фиксирующий винт (38).

При обработке тяжелых заготовок при необходимости подоприте удлинитель стола.

##

Благодаря передвижным салазкам (2) можно распиливать заготовки с шириной макс. 350 мм.
Одновременно достигается большая точность распиливания, в особенности в сочетании с угловым упором (3) см. Пиление с горизонтальным углом скоса с использованием передвижных салазок.

- Потяните зажимную рукоятку (29) передвижных салазок до упора вверх.
  Передвижные салазки можно после этого передвигать до упора как вперед, так и назад.