# Zāģēšanas galda izmēru palielināšana

Gari un smagi zāģējamie priekšmeti brīvajā galā jānogulda uz piemērotas virsmas vai jāatbalsta.

##

Zāģēšanas galda paplašinātājs (11) ļauj paplašināt zāģēšanas galdu (17) pa labi.

- Līdz galam pavelciet augšup galda paplašinātāja fiksējošo rokturi (18).
- Izvelciet zāģēšanas galda paplašinātāju (11) uz āru vēlamajā garumā.
- Nospiediet lejup fiksējošo rokturi (18). Līdz ar to galda paplašinātājs tiek fiksēts.

##

Zāģēšanas galda pagarinātājs (10) ļauj pagarināt zāģēšanas galdu (17) virzienā uz aizmuguri.

- Atskrūvējiet kreisā vadstieņa fiksējošo skrūvi (38).
- Izvelciet zāģēšanas galda pagarinātāju (10) uz āru vēlamajā garumā.
- Lai nostiprinātu galda pagarinātāju izvēlētajā stāvoklī stingri pieskrūvējiet fiksējošo skrūvi (38).

Apstrādājot smagus priekšmetus, galda pagarinātāju vajadzības gadījumā var atbalstīt.

##

Izmantojot pārbīdāmo galdu (2), var zāģēt priekšmetus ar maksimālo platumu 350 mm.
Bez tam pārbīdāmais galds ļauj paaugstināt zāģēšanas precizitāti, īpaši tad, ja tas tiek lietots kopā ar leņķa vadotni (3) (skatīt sadaļu skatīt Slīpu zāģējumu veidošana ar horizontālu zāģēšanas leņķi, lietojot pārbīdāmo galdu).

- Līdz galam pavelciet augšup pārbīdāmā galda fiksējošo rokturi (29).
  Pēc tam pārbīdāmo galdu var līdz galam brīvi izvilkt ārā (pārvietojot uz priekšpusi) vai arī iebīdīt iekšā (pārvietojot uz mugurpusi).