# Điều Chỉnh Dưỡng Cặp Cạnh

Thanh cữ (8) có thể được đặt ở bên trái (thước màu đen) hoặc bên phải (thước màu bạc) từ lưỡi cưa. Đánh dấu trong thấu kính (68) hiển thị khoảng cách được thiết lập của thanh cữ tới lưỡi cưa trên thước đo (1).
Hãy định vị thanh cữ sang phía mong muốn của lưỡi cưa.

## Điều chỉnh thanh cữ
khi bàn cưa không được kéo ra

- Nới lỏng quai kẹp (51) của thanh cữ (8). Di chuyển thanh cữ, đến khi đánh dấu trong thấu kính (68) hiển thị khoảng cách mong muốn đến lưỡi cưa.
  Nhãn bên dưới của thước màu bạc được áp dụng khi bàn cưa không kéo ra (1).
- Để cố định hãy ấn tay kẹp (51) xuống dưới.

## Điều chỉnh thanh cữ
khi bàn cưa được kéo ra (xem Hình F)

- Đặt dưỡng cặp cạnh lên bên phải của lưỡi cưa.
  Di chuyển thanh cữ, đến khi đánh dấu trong thấu kính (68) hiển thị 33 cm trên thước bên dưới.
  Để cố định hãy ấn tay kẹp (51) xuống dưới.
- Kéo tay kẹp (18) của phần mở rộng bàn cưa lên hoàn toàn.
- Hãy kéo phần mở rộng bàn cưa (11) ra ngoài, đến khi kim chỉ khoảng hở (69) hiển tị khoảng cách mong muốn tới lưỡi cưa trên thước trên.
- Ấn tay kẹp (18) xuống dưới.
  Để cố định phần mở rộng của bàn cưa.