# Symboly

Nasledujúce symboly môžu byť pre používanie vášho elektrického náradia dôležité. Za‌pamätajte si tieto symboly a ich významy. Správna interpretácia týchto symbolov vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať toto elektrické náradie.

Symboly a ich význam
| Počas chodu elektrického náradia nedávajte ruky do pracovného priestoru píly. Pri kontakte s pílovým kotúčom hrozí nebezpečenstvo poranenia.
| Používajte ochranné okuliare.
| Používajte chrániče sluchu. Pôsobenie hluku môže mať za následok stratu sluchu.
| Používajte masku na ochranu proti prachu.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | Dodržiavajte rozmery pílového kotúča. Priemer otvoru musí pasovať bez vôle na vreteno náradia. Pokiaľ je nutné použiť redukcie, dbajte na to, aby rozmery redukcie zodpovedali hrúbke tela kotúča a priemeru otvoru pílového kotúča a tiež priemeru vretena náradia. Ak je to možné, používajte redukcie, ktoré sú súčasťou dodávky pílového kotúča. Priemer pílového kotúča sa musí zhodovať s údajom na symbole.
| a Priemer pílového kotúča smie byť maximálne 254 mm. b Hrúbka štrbinového klina je 2,3 mm. c Smer ostria zubov (smer šípky na pílovom kotúči) sa musí zhodovať so smerom šípky na štrbinovom kline. d Pri výmene pílového kotúča dávajte pozor na to, aby šírka rezu nebola menšia ako 2,4 mm a hrúbka tela kotúča nebola väčšia ako 2,2 mm. Inak hrozí nebezpečenstvo, že sa štrbinový klin v obrobku zasekne.
| Hrúbka štrbinového klina je 2,3 mm. Maximálna možná výška obrobku je 79 mm.
| Znázorňuje smer otáčania kľuky na zapustenie (prepravná poloha) a zdvihnutie (pracovná poloha) pílového listu.
| Znázorňuje polohu aretačnej páčky na zaaretovanie pílového listu a pri nastavovaní vertikálneho uhla zošikmenia (výkyvný pílový list).
| Smer otáčania ryhovanej skrutky na zaaretovanie/uvoľnenie uhlového dorazu na posuvnom stole.
| V prípade potreby namastite elektrické náradie na zobrazených miestach olejom.
| Elektrické náradie triedy ochrany II má zosilnenú alebo dvojitú izoláciu.
| Značkou CE výrobca potvrdzuje, že elektrické náradie spĺňa platné smernice EU.