# Műszaki adatok

Asztali körfűrész |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Névleges felvett teljesítmény | W | 2000 | 2000 | 1650
Névleges feszültség | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvencia | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 4200 | 4200 | 4200
Indításiáram-korlátozás |  | ● | ● | ●
Kifutásfék |  | ● | ● | ●
Túlterhelés elleni védelem |  | ● | ● | ●
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II | / II
Méretek (a leszerelhető készülékalkatrészekkel együtt)
Szélesség x mélység x magasság | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei
Fűrészlapátmérő | mm | 254 | 254 | 254
Fűrészlap magvastagsága | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. fogvastagság/-kihajlás | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Furatátmérő | mm | 30 | 30 | 30

Asztali körfűrész |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Névleges felvett teljesítmény | W | 2000 | 2000
Névleges feszültség | V | 220–240 | 220
Frekvencia | Hz | 50–60 | 60
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 4200 | 4200
Indításiáram-korlátozás |  | ● | ●
Kifutásfék |  | ● | ●
Túlterhelés elleni védelem |  | ● | ●
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 35,0 | 35,0
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II
Méretek (a leszerelhető készülékalkatrészekkel együtt)
Szélesség x mélység x magasság | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei
Fűrészlapátmérő | mm | 254 | 254
Fűrészlap magvastagsága | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. fogvastagság/-kihajlás | mm | > 2,4 | > 2,4
Furatátmérő | mm | 25,4 | 25,4

Maximális munkadarab méretek: lásd Maximális munkadarab méretek

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.