# Opseg isporuke

Prije prvog puštanja električnog alata u rad provjerite jesu li isporučeni svi dolje navedeni dijelovi:

Popis opsega isporuke

- Stolna kružna pila s montiranim listom pile (33) i klinom raspora (7)
- Kutni graničnik (3)
- Profilni nosač (34)
- Set za pričvršćivanje „profilnog nosača“ (55) (vodeći lim, nazubljena matica, vijak, podložna pločica)
- Paralelni graničnik (8)
- Dodatni paralelni graničnik (52)
- Set za pričvršćivanje „dodatnog paralelnog graničnika“ (39) (3 vijka za pričvršćivanje, 3 podložne pločice, 3 krilne matice)
- Zaštitni poklopac (6)
- Produžetak stola (10)
- Set za pričvršćivanje „produžetka stola“ (43) (2 vijka za pričvršćivanje, 2 podložne pločice, 1 viličasti ključ)
- Šesterokutni ključ (37)
- Okasti ključ (15)
- Poklopac spremišta za listove pile (14)
- Štap za pomicanje (13)
- Umetak za stol (32)
- Usisni adapter (41)

Napomena: Provjerite ima li oštećenja na električnom alatu.
Prije daljnje uporabe električnog alata morate pažljivo provjeriti zaštitne naprave ili lagano oštećene dijelove funkcioniraju li besprijekorno i ispravno. Provjerite rade li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni odnosno oštećeni. Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijekoran rad.
Oštećene zaštitne naprave i dijelovi moraju se stručno popraviti ili zamijeniti u ovlaštenoj servisnoj radionici.

##

- Ravni odvijač
- Križni odvijač
- Kutomjer