# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ให้สังเกตแรงดัน‌ไฟฟ้า! แรงดัน‌ไฟฟ้า‌จาก‌แหล่ง‌จ่าย‌ไฟฟ้า‌ต้อง‌มี‌ค่า‌ตรงกับ‌ค่า‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่‌ระบุ‌ไว้‌บน‌แผ่นป้าย‌พิกัด‌เครื่อง

##

- พับบานพับเพื่อความปลอดภัย (21) ขึ้นด้านบน
- เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานให้กดปุ่มเปิดสีเขียว (70)

##

- กดบนบานพับเพื่อความปลอดภัย (21)

##

สวิทช์เปิด-ปิด เป็นสวิทช์ชนิดที่เรียกกันว่าสวิทช์แรงดันศูนย์ที่ป้องกันไม่ให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มทำงานอีกครั้งหลังไฟฟ้าดับ (ต. ย. เช่น เมื่อถอดปลั๊กไฟออกระหว่างการใช้งาน)
หากต้องการให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มต้นทำงานอีกครั้งหลังไฟฟ้าดับ ให้กดปุ่มเปิดสีเขียว (70) อีกครั้ง