# Зберігання і транспортування

## Зберігання деталей інструменту (див. мал. R1−R6)

Для зберігання ви можете надійно зафіксувати певні деталі інструменту на електроінструменті.

- Зніміть додатковий паралельний упор (52) з паралельного упора (8).
- Вставте всі незакріплені деталі інструмента у відповідні магазини на корпусі (див. наступну таблицю).

Зображення | Деталь інструменту | Магазин
--- | --- | ---
R1 | Захисний кожух (6) | підвісьте у виїмку кріплення (22) і закріпіть затискним важелем (49)
R2 | Монтажний комплект «Додатковий паралельний упор» (39) | вставте в кріплення (80)
R2 | Відсмоктувальний адаптер (41) | вставте в затискні дужки (81)
R3 | пиляльні диски, якими Ви не користуєтеся | підвісьте в гніздо для зберігання пиляльного полотна (82) і зафіксуйте кришку (14) над ним за допомогою кріпильної гайки (12)
R3 | Кільцевий гайковий ключ (15) | підвісьте в гніздо для зберігання пиляльного полотна (82) і зафіксуйте кришку (14) над ним за допомогою кріпильної гайки (12)
R3 | Підсувна палиця (13) | зафіксуйте за допомогою кріпильної гайки (12)
R4 | Ключ-шестигранник (37) | вставте в кріплення (83)
R4 | Паралельний упор (8) | вставте в гніздо для зберігання паралельного упора (36)
R5 | Кутовий упор (3) | вставте в затискні дужки (23)
R6 | Додатковий паралельний упор (52) | вставте в гніздо для зберігання додаткового паралельного упора і зафіксуйте за допомогою затискної дужки (84)

## Перенесення електроприладу

Перш ніж транспортувати електроінструмент, треба виконати такі дії:

- Встановіть електроприлад в положення як для транспортування.
- Зніміть все приладдя, яке не можна міцно монтувати на електроінструменті.
  За можливості переносьте пиляльні полотна, якими ви не користуєтеся, в закритих ємностях.
- Посуньте поширювач стола (11) всередину до самого упору і притисніть затискну рукоятку (18) донизу, щоб зафіксувати її.
- Посуньте подовжувач стола (10) всередину до самого упору і затягніть фіксуючі гвинти (38) на напрямних стрижнях (24).
- Накрутіть шнур на кабельну дужку (42).
- Піднімайте або транспортуйте електроінструмент за переносні рукоятки (4).

- Для перенесення електроприладу користуйтеся лише транспортним приладдям і ні в якому разі не користуйтеся для цього захисними пристроями.