# Obsah dodávky

Před prvním uvedením elektronářadí do provozu zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže uvedené díly:

- Stolní okružní pila s namontovaným pilovým kotoučem (26) a rozpěrným klínem (7)
- Úhlový doraz (3)
- Profilová kolejnice (28)
- Upevňovací sada pro profilovou kolejnici (44) (vodicí plech, rýhovaná matice, šroub, podložka)
- Podélný doraz (9)
- Přídavný podélný doraz (41)
- Upevňovací sada pro přídavný podélný doraz (42) (3 upevňovací šrouby, 3 podložky, 3 křídlové matice)
- Ochranný kryt (6)
- Klíč na vnitřní šestihran (21)
- Klíč na vnitřní šestihran (20)
- Očkový klíč (22)
- Posouvací tyčka (23)
- Vložka stolu (25)
- Odsávací adaptér (32)

Upozornění: Zkontrolujte elektronářadí, zda případně není poškozené.
Před dalším použitím elektronářadí musíte pečlivě zkontrolovat bezvadnou a správnou funkci ochranných zařízení nebo lehce poškozených dílů. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou či zda díly nejsou poškozené. Veškeré díly musí být správně namontovány a musí splňovat všechny podmínky, aby byl zaručen bezvadný provoz.
Poškozené ochranné prostředky a díly musíte nechat opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisu.