# Povečanje rezalne mize

Dolge in težke obdelovance je treba na prostem koncu podložiti ali podpreti.

## Razširitev rezalne mize (glejte sliko C)

Razširitev rezalne mize (13) razširi rezalno mizo (8) v desno na največ 625 mm.

- Potegnite vpenjalni ročaj (15) za razširitev mize do konca navzgor.
- Razširitev rezalne mize (13) izvlecite do želene dolžine navzven.
- Pritisnite vpenjalni ročaj (15) navzdol. S tem je razširitev rezalne mize fiksirana.