# Pjovimo stalo padidinimas

Ilgų ir sunkių ruošinių laisvus galus reikia atremti arba po jais ką nors padėti.

## Pjovimo stalo platinimas (žr. C pav.)

Pjovimo stalo platinamoji dalis (13) praplatina pjovimo stalą (8) dešinėn maks. 625 mm.

- Pjovimo stalo platinamosios dalies fiksuojamąją rankenėlę (15) kiek galima pakelkite aukštyn.
- Pjovimo stalo platinamąją dalį (13) iki pageidaujamo ilgio traukite į išorę.
- Fiksuojamąją rankenėlę (15) spauskite žemyn. Atlikus šį veiksmą, stalo platinamoji dalis užfiksuojama.