# A fűrészasztal méreteinek megnövelése

A hosszú és nehéz munkadarabok szabad végét alá kell támasztani.

## Fűrészasztal szélességnövelő lap (lásd a C ábrát)

A (13) fűrészasztal szélességnövelő lap a (8) fűrészasztal jobbfelé legfeljebb 625 mm-rel szélesebbé teszi.

- Húzza egészen felfelé a (15) fűrészasztal szélességnövelő lap szorító fogantyút.
- Húzza ki a kívánt hosszúságra a (13) fűrészasztal szélességnövelő lapot.
- Nyomja le a (15) szorító fogantyút. Ezzel a fűrészasztal szélességnövelő lap rögzítésre került.