# Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu Vašeg električnog alata. Molimo da zapamtite simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola pomoći će Vam da bolje i sigurnije koristite električni alat.

Simboli i njihovo značenje
| Rukama ne posežite u područje testere, dok električni alat radi. Pri kontaktu sa listom testere postoji opasnost od povreda.
| Nosite zaštitnu masku za prašinu.
| Nosite zaštitu za sluh. Uticaj buke može da dovede do gubitka sluha.
| Nosite zaštitne naočare.
‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 532‎ ‎3 601 M30 562‎ ‎3 601 M30 572‎ ‎3 601 M30 542‎ ‎3 601 M30 5B2 | Obratite pažnju na dimenzije lista testere. Prečnik otvora mora bez zazora odgovarati vretenu alata. Ukoliko je neophodno korišćenje reduktora, obratite pažnju da dimenzije reduktora odgovaraju debljini osnovnog lista i prečniku otvora lista testere, kao i prečniku vretena alata. Koristite po mogućstvu reduktore koji su isporučeni zajedno sa listovima testere. Prečnik lista testere mora da odgovara podatku na simbolu.
| a Prečnik lista testere sme da iznosi maksimalno 254 mm. b Debljina rascepnog klina iznosi 2,3 mm. c Pravac presecanja zuba (smer strelice na listu testere) mora da se poklapa sa smerom strelice na rascepnom klinu. d Prilikom zamene lista testere, vodite računa o tome da širina sečenja ne sme da bude manja od 2,4 mm, dok debljina osnovnog lista ne sme da bude veća od 2,2 mm. U suprotnom, postoji opasnost da se rascepni klin zakači za radni komad.
| Debljina rascepnog klina iznosi 2,3 mm. Maksimalno moguća visina radnog komada iznosi 79 mm.
| Leva strana: Prikazuje smer okretanja ručice za spuštanje (transportna pozicija) i podizanje (radni položaj) lista testere. Desna strana: Pokazuje položaj blokadne poluge za fiksiranje lista testere i pri podešavanju vertikalnog ugla iskošenja (list testere se može iskretati).
| Po potrebi nauljite električni alat na prikazanim mestima.
| Električni alati klase zaštite II su ojačani ili su duplo izolovani.
| CE oznakom, proizvođač potvrđuje da je električni alat u skladu sa važećim EU smernicama.