# تكبير قاعدة المنشار

يجب أن تسند قطع الشغل الطويلة والثقيلة من طرف نهايتها السائبة أو أن تضع شيئا ما تحتها.

## تعريض قاعدة المنشار (انظر الصورة C)

يتيح تعريض قاعدة المنشار (13) تعريض قاعدة النشر (8) إلى اليمين بحد أقصى 625 مم.

- اجذب مقبض الشد (15) إلى أعلى تماما لإطالة قاعدة المنشار.
- قم بسحب امتداد قاعدة المنشار (13) إلى الخارج لحين الوصل للطول المرغوب.
- اضغط مقبض الشد (15) إلى أسفل. يكون قد تم تثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.