# Μεγέθυνση του τραπεζιού σέγας

Το ελεύθερο άκρο των μακριών και βαριών επεξεργαζόμενων κομματιών πρέπει να ακουμπάει κάπου ή να υποστηρίζεται.

## Διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος (βλέπε εικόνα C)

Η διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος (13) διευρύνει το τραπέζι πριονίσματος (8) προς τα δεξιά το πολύ κατά 625 mm.

- Τραβήξτε τη λαβή σύσφιγξης (15) για τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος εντελώς προς τα επάνω.
- Τραβήξτε τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος (13) μέχρι το επιθυμητό μήκος προς τα έξω.
- Πιέστε τη λαβή σύσφιγξης (15) προς τα κάτω. Έτσι ακινητοποιείται η διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος.