# Zvětšení stolu pily

Dlouhé a těžké obrobky musejí být na volném konci podloženy nebo podepřeny.

## Rozšíření stolu pily (viz obrázek C)

Pomocí rozšíření stolu pily (13) se stůl pily (8) rozšíří vpravo na maximálně 625 mm.

- Zatáhněte zajišťovací páčku (15) pro rozšíření stolu pily úplně nahoru.
- Vytáhněte rozšíření stolu pily (13) ven až na požadovanou délku.
- Stiskněte zajišťovací páčku (15) dolů. Tím je rozšíření stolu pily zafixované.