# Forstørrelse av sagbordet

Lange og tunge emner må støttes eller noe må legges under på den frie enden.

## Sagbordutvidelse (se bilde C)

Sagbordutvidelsen (13) utvider sagbordet (8) på høyre side til maksimalt 625 mm.

- Trekk spennhåndtaket (15) for sagbordutvidelsen helt opp.
- Trekk sagbordutvidelsen (13) utover til ønsket lengde.
- Trykk spennhåndtaket (15) ned. Dermed er sagbordutvidelsen festet i stillingen.