# Ставање во употреба

- Внимавајте на електричниот напон! Напонот на струјниот извор мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на електричниот алат.

##

- Преклопете го сигурносниот поклопец (19) нагоре.
- За ставање во употреба, притиснете на зеленото копче за вклучување (56).
- Оставете го сигурносниот поклопец (19) повторно да падне надолу.

##

- Притиснете на сигурносниот поклопец (19).

##

Прекинувачот за вклучување-исклучување е таканаречен прекинувач за нулта напон, кој спречува рестартирање на електричниот алат по прекин на струја (на пр. извлекување на струјниот кабел за време на работата).
За да може повторно да го користите електричниот алат, одново притиснете на зеленото копче за вклучување (56).