# Povećavanje stola za testerisanje

Dugi i teški radni komadi moraju se na slobodnom kraju podupreti ili osloniti.

## Proširenje stola za testerisanje (videti sliku C)

Proširenje stola za testerisanje (13) proširuje sto za testerisanje (8) udesno na maksimalno 625 mm.

- Povucite zateznu dršku (15) za proširenje stola za testerisanje do kraja nagore.
- Izvucite proširenje stola za testerisanje (13) do željenog položaja.
- Pritisnite zateznu dršku (15) nadole. Time je učvršćeno proširenje stola za testerisanje.