# Sahapöydän suurentaminen

Pitkät ja painavat työkappaleet tulee tukea vapaasta päästään.

## Sahapöydän levennysosa (katso kuva C)

Sahapöydän levennysosa (13) leventää sahapöytää (8) oikealle enintään 625 mm:n verran.

- Vedä sahapöydän levennysosan kiinnityskahvaa (15) ylöspäin ääriasentoon.
- Vedä sahapöydän levennysosaa (13) halutun pituuden verran ulospäin.
- Paina kiinnityskahvaa (15) alaspäin. Tämän myötä lukitset sahapöydän levennysosan.