# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Paralellik mesnedi için kılavuz oluk
(2) | Testere bıçağı ile paralellik mesnedi arasındaki mesafe için skala
(3) | Açılı mesnet
(4) | Tutamak girintileri
(5) | Açılı mesnet için kılavuz oluk
(6) | Koruyucu kapak
(7) | Yarma kaması
(8) | Testere tezgahı
(9) | Paralellik mesnedi
(10) | Paralellik mesnedi için testere tezgahında V kılavuz oluğu
(11) | Montaj delikleri
(12) | Taşıma tutamağı
(13) | Testere tezgahı genişletmesi
(14) | Çalışma tezgahı GTA 600 için tespit laşesi
(15) | Testere tezgahı genişletmesi için germe kolu
(16) | Dikey gönye açısı ayarı kilitleme kolu
(17) | El çarkı
(18) | Testere bıçağı kaldırma ve indirme kolu
(19) | Açma/kapama şalterinin emniyet klapesi
(20) | İç altıgen anahtar (2 mm)
(21) | İç altıgen anahtar (5 mm)
(22) | Halkalı anahtar (23 mm)
(23) | İtme kolu
(24) | Paralellik mesnedi sıkma kuvveti ayar vidası
(25) | Masa eklentisi
(26) | Testere bıçağı
(27) | Büyüteç
(28) | Profil ray
(29) | Kablo tutucu
(30) | Ek paralellik mesnedi saklama mesnedi
(31) | Talaş atma yeri
(32) | Emme adaptörü
(33) | Koruyucu kapak saklama mesnedi
(34) | Yarma kaması sıkıştırma kolu
(35) | Yarma kaması pozisyon pimleri
(36) | Masa eklentisi için oluklar
(37) | Koruyucu kapak sıkıştırma kolu
(38) | Koruyucu kapak kılavuz pimi
(39) | Paralellik mesnedi germe kolu
(40) | Paralellik mesnedi V kılavuzu
(41) | Ek (yedek) paralellik mesnedi
(42) | "Ek paralellik mesnedi" tespit seti
(43) | Açılı mesnet kılavuz rayı
(44) | "Profil ray" tespit seti
(45) | Talaş atma yeri tespit vidası
(46) | Germe somunu
(47) | Mil kilitleme kolu
(48) | Sıkma flanşı
(49) | Alet mili
(50) | Bağlama flanşı
(51) | Açı göstergesi (dikey)
(52) | Gönye açısı skalası (dikey)
(53) | İstenen gönye açısı için tespit topuzu (yatay)
(54) | Açılı mesnetteki açı göstergesi
(55) | Testere tezgahı mesafe göstergesi
(56) | Açma tuşu
(57) | Profil yay tırtıllı somunu
(58) | 0° dayanak ayarı için yıldız uçlu vida
(59) | Dayamak, 0°gönye açısı için (dikey)
(60) | Açı göstergesi vidası (dikey)
(61) | 45° dayanak ayarı için yıldız uçlu vida
(62) | Dayamak, 45°gönye açısı için (dikey)
(63) | Testere bıçağının önde paralellik ayarı için iç altıgen vidalar (5 mm)
(64) | Testere bıçağının arkada paralellik ayarı için iç altıgen vidalar (5 mm)
(65) | Testere tezgahı mesafe göstergesi vidası
(66) | Paralellik mesnedinin paralelliğini ayarlamaya yarayan iç altıgen vidalar (5 mm)
(67) | Paralellik mesnedi mesafe göstergesi için vida
(68) | Masa eklentisi için ayar vidaları
(69) | "Ek paralellik mesnedi" tespit seti saklama mesnedi
(70) | Emme adaptörünün muhafaza edilmesine yönelik saklama mesnedi
(71) | Halkalı anahtar ve itme kolu için tespit somunu
(72) | İç alyan anahtarın muhafaza edilmesine yönelik saklama mesnedi
(73) | Açılı mesnedi saklama mesnedi