# Agrandissement de la table de sciage

Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

## Rallonge de table de sciage (voir figure C)

La rallonge de table de sciage (13) élargit la table de sciage (8) vers la droite à 625 mm au maximum.

- Tirez le bouton de serrage (15) de la rallonge à fond vers le haut.
- Tirez la rallonge (13) vers l’extérieur jusqu’à atteindre la longueur souhaitée.
- Poussez le bouton de serrage (15) vers le bas. Ceci bloque la rallonge.