# Armazenamento e transporte

## Guardar os elementos do aparelho (ver figuras O1−O5)

Para efeitos de armazenamento, a ferramenta elétrica oferece-lhe a possibilidade de fixar de forma segura determinados elementos do aparelho.

- Solte o limitador paralelo adicional (41) do limitador paralelo (9).
- Insira todas as peças soltas do aparelho nos depósitos de armazenamento na caixa (ver tabela seguinte).

Figura | Elemento do aparelho | Depósito de armazenamento
--- | --- | ---
O1 | Cobertura de proteção | pendurar no entalhe do suporte (33) e apertar com a alavanca de aperto (37)
O2 | Conjunto de fixação para " limitador paralelo adicional" (42) | engatar nos suportes (69)
O2 | Adaptador de aspiração (32) | inserir nos grampos de suporte (70)
O3 | Chave de anel (22) | fixar com a porca de fixação (71) no depósito de ferramentas
O3 | Bastão de empurrar (23) | pendurar por cima da porca de fixação (71) e fixar através de deslocamento
O4 | Limitador paralelo (9) | virar, pendurar a partir de baixo nas calhas guia e fixar punho de aperto (39)
O5 | Chave sextavada interior (21) chave sextavada interior (20) | inserir nos suportes (72)
O5 | Limitador angular (3) | inserir nos grampos de suporte (73)
O5 | Limitador paralelo adicional (41) | inserir nos grampos de suporte (30) (lado curto para cima, lado comprido para trás)

## Transportar a ferramenta elétrica

Antes de transportar a ferramenta elétrica tem de executar os seguintes passos:

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de transporte.
- Remova todos os acessórios que não podem ser montados firmemente na ferramenta elétrica.
  Colocar os discos de serra não usados, se possível, em um recipiente fechado.
- Empurre a extensão da mesa de serrar (13) totalmente para dentro e pressione o punho de aperto (15) para baixo para fixar.
- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para cabo (29).
- Para levantar ou transportar, utilize as pegas de transporte (12).

- Para transportar a ferramenta elétrica use apenas os dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de proteção.