# Savbord forstørres

Lange og tunge emner skal understøttes i den frie ende ved at lægge noget ind under dem eller støtte dem mod noget.

## Savbordsudvidelse (se billede C)

Savbordsudvidelsen (13) forøger bredden af savbordet (8) mod højre til maksimalt 625 mm.

- Træk spændegrebet (15) til savbordsudvidelse helt op.
- Træk savbordsudvidelsen (13) ud til den ønskede længde.
- Tryk spændegrebet (15) nedad. Dermed er savbordsudvidelsen fastgjort.