# Przechowywanie i transport

## Przechowywanie elementów urządzenia (zob. rys. O1−O5)

Bezpieczne przechowywanie elementów elektronarzędzia jest możliwe dzięki opcji zamocowania tych elementów na elektronarzędziu.

- Zdemontować dodatkową prowadnicę równoległą (41) z prowadnicy równoległej (9).
- Włożyć wszystkie znajdujące się luzem elementy urządzenia do ich schowków na obudowie (zob. poniższa tabelka).

Rysunek | Element urządzenia | Schowek
--- | --- | ---
O1 | Pokrywa ochronna | zawiesić w otworze uchwytu (33) i unieruchomić za pomocą dźwigni zaciskowej (37)
O2 | Zestaw montażowy „Dodatkowa prowadnica równoległa” (42) | zaczepić w uchwytach (69)
O2 | Adapter do odsysania pyłu (32) | wsunąć w klamry zaciskowe (70)
O3 | Klucz oczkowy (22) | zamocować w schowku na narzędzia za pomocą nakrętki mocującej (71)
O3 | Drążek prowadzący (23) | zawiesić na nakrętce mocującej (71) i zamocować poprzez przesunięcie
O4 | Prowadnica równoległa (9) | obrócić, zawiesić od dołu w szynach prowadzących i zablokować uchwyt mocujący (39)
O5 | Klucz sześciokątny (21) klucz sześciokątny (20) | wsunąć w uchwyty (72)
O5 | Prowadnica kątowa (3) | wsunąć w klamry zaciskowe (73)
O5 | Dodatkowa prowadnica równoległa (41) | wsunąć w klamry zaciskowe (30) (krótszą stroną do góry; dłuższą stroną do tyłu)

## Przenoszenie elektronarzędzia

Przed transportem elektronarzędzia należy wykonać następujące czynności:

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji transportowej.
- Należy zdjąć wszystkie elementy osprzętu, których nie można stabilnie przymocować do elektronarzędzia.
  Na czas transportu nieużywane tarcze należy w miarę możliwości umieścić w zamykanym pojemniku.
- Wsunąć element poszerzający stół (13) całkowicie do środka i nacisnąć uchwyt mocujący (15) do dołu, aby go unieruchomić.
- Owinąć przewód sieciowy wokół uchwytów (29).
- Do podnoszenia lub transportu służą specjalne uchwyty transportowe (12).

- Podczas transportu elektronarzędzia należy używać wyłącznie urządzeń transportowych, nigdy nie wolno używać w tym celu urządzeń zabezpieczających.