# Изображенные составные части

Нумерация представленных компонентов относится к изображению электроинструмента на странице с иллюстрациями.

(1) | Направляющий шлиц для параллельного упора
(2) | Шкала расстояния от пильного диска до параллельного упора
(3) | Угловой упор
(4) | Углубления для захвата
(5) | Направляющий шлиц для углового упора
(6) | Защитный кожух
(7) | Распорный клин
(8) | Стол пилы
(9) | Параллельный упор
(10) | V-образный направляющий паз на столе для параллельного упора
(11) | Отверстия для крепления
(12) | Ручка для переноски
(13) | Расширитель стола
(14) | Крепежный язычок для верстка GTA 600
(15) | Зажимная ручка расширителя стола
(16) | Фиксирующий рычаг для настройки вертикального угла распила
(17) | Маховичок
(18) | Кривошипная рукоятка для поднятия и опускания пильного диска
(19) | Защитная крышка выключателя
(20) | Ключ-шестигранник (2 мм)
(21) | Шестигранный ключ (5 мм)
(22) | Кольцевой гаечный ключ (23 мм)
(23) | Толкатель
(24) | Юстировочный винт силы зажима параллельного упора
(25) | Вкладыш
(26) | Пильный диск
(27) | Лупа
(28) | Профильная рейка
(29) | Скоба для хранения кабеля
(30) | Крепежная скоба для хранения дополнительного параллельного упора
(31) | Патрубок для выброса опилок
(32) | Адаптер пылеудаления
(33) | Крепление для хранения защитного кожуха
(34) | Зажимной рычаг распорного клина
(35) | Позиционирующие штифты распорного клина
(36) | Выемки под вкладыш
(37) | Зажимной рычаг защитного кожуха
(38) | Направляющий палец защитного кожуха
(39) | Зажимная ручка параллельного упора
(40) | V-образная направляющая параллельного упора
(41) | Дополнительный параллельный упор
(42) | Набор для крепления «Дополнительный параллельный упор»
(43) | Направляющая рейка углового упора
(44) | Набор для крепления «Профильная рейка»
(45) | Крепежный винт патрубка для выброса опилок
(46) | Зажимная гайка
(47) | Рычаг фиксации шпинделя
(48) | Прижимной фланец
(49) | Шпиндель рабочего инструмента
(50) | Опорный фланец
(51) | Указатель угла распила (вертикального)
(52) | Шкала угла распила (вертикального)
(53) | Ручка фиксирования произвольного угла распила (горизонтального)
(54) | Указатель угла на угловом упоре
(55) | Индикатор расстояния стола
(56) | Кнопка включения
(57) | Гайка с накаткой профильной рейки
(58) | Винт с крестовым шлицем для настройки упора 0°
(59) | Упор для угла распила 0° (вертикального)
(60) | Винт указателя угла распила (вертикального)
(61) | Винт с крестовым шлицем для настройки упора 45°
(62) | Упор для угла распила 45° (вертикального)
(63) | Винты с внутренним шестигранником (5 мм) спереди для настройки параллельности пильного диска
(64) | Винты с внутренним шестигранником (5 мм) сзади для настройки параллельности пильного диска
(65) | Винт для индикатора расстояния стола
(66) | Винты с внутренним шестигранником (5 мм) для настройки параллельности параллельного упора
(67) | Винт указателя расстояния параллельного упора
(68) | Юстировочные винты для вкладыша
(69) | Крепление для хранения набора для крепления «Дополнительный параллельный упор»
(70) | Крепежная скоба для хранения адаптера пылеудаления
(71) | Крепежная гайка для кольцевого гаечного ключа и подвешивания толкателя
(72) | Крепление для хранения ключа-шестиграника
(73) | Крепежная скоба для хранения углового упора