# Stasjonær eller fleksibel montering

- Til en sikker bruk må du montere elektroverktøyet før bruk på et jevn og stabil arbeidsflate (f. eks. arbeidsbenk).

## Montere på en arbeidsflate (se bilde i)

- Fest elektroverktøyet på arbeidsflaten med en egnet skruforbindelse. Bruk hullene (11).

## Montering på et Bosch arbeidsbord (se bilde j)

Arbeidsbordene fra Bosch (f.eks. GTA 600) har høydejusterbare føtter og holder elektroverktøyet på plass på ethvert underlag.

- Les gjennom alle advarsler og instrukser som fulgte med arbeidsbenken. Feil ved overholdelsen av advarslene og instruksene kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

- Sett arbeidsbenken korrekt opp før du monterer elektroverktøyet. En feilfri oppbygging er viktig for å forhindre at benken bryter sammen.

- Monter elektroverktøyet i transportstilling på arbeidsbenken.