# Arrecadação e transporte

## Guardar os elementos do aparelho (ver figura O1−O5)

A ferramenta elétrica permite fixar de forma segura determinados elementos do aparelho para os guardar.

- Solte a guia paralela adicional (41) da guia paralela (9).
- Coloque todas as peças soltas do aparelho nos respetivos depósitos de armazenamento na carcaça (ver a tabela seguinte).

Figura | Elemento do aparelho | Depósito de armazenamento
--- | --- | ---
O1 | Cobertura de proteção | pendurar do entalhe do suporte (33) e apertar com a alavanca de aperto (37)
O2 | Conjunto de fixação "Guia paralela adicional" (42) | engatar nos suportes (69)
O2 | Adaptador de aspiração (32) | inserir nos ganchos de suporte (70)
O3 | Chave anular (22) | fixar com a porca de fixação (71) no depósito para os acessórios
O3 | Pau para empurrar (23) | pendurar sobre a porca de fixação (71) e fixar através de deslocamento
O4 | Guia paralela (9) | virar ao contrário, engatar por baixo nas calhas de guia e fixar o punho de aperto (39)
O5 | Chave sextavada interior (21) chave sextavada interior (20) | inserir nos suportes (72)
O5 | Guia angular (3) | inserir nos ganchos de suporte (73)
O5 | Guia paralela adicional (41) | inserir nos ganchos de suporte (30) (lado curto para cima; lado longo para trás)

## Transportar a ferramenta elétrica

Antes de um transporte da ferramenta elétrica é necessário executar os seguintes passos:

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de transporte.
- Remover todos os acessórios que não estão montados firmemente na ferramenta elétrica.
  Se possível, os discos de serra não utilizados devem ser colocados dentro de um recipiente fechado durante o transporte.
- Empurre o conjunto de extensão da mesa de serra (13) totalmente para dentro e pressione o punho de aperto (15) para baixo para o fixar.
- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para o cabo (29).
- Use as pegas de transporte para levantar ou transportar (12).

- Ao transportar a ferramenta elétrica, utilizar apenas os dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de proteção.