# Povećanje stola za piljenje

Dugački i teški izradci moraju biti podloženi ili poduprti na slobodnom kraju.

## Proširenje stola za piljenje (vidjeti sliku C)

Proširenjem stola za piljenje (13) može se proširiti stol za piljenje (8) udesno na maksimalno 625 mm.

- Povucite steznu ručku (15) za proširenje stola za piljenje skroz prema gore.
- Povucite proširenje stola za piljenje (13) do željene dužine prema van.
- Steznu ručku (15) pritisnite prema dolje. Time je fiksirano proširenje stola za piljenje.