# Zväčšenie rezacieho stola

Dlhé a ťažké obrobky musia byť na voľnom konci podložené alebo podopreté.

## Predĺženie rezacieho stola (pozri obrázok A)

Rozšírenie rezacieho stola (6) rozšíri rezací stôl (21) doprava.

- Potiahnite aretačnú rukoväť (13) pre rozšírenie rezacieho stola celkom dohora.
- Vytiahnite rozšírenie rezacieho stola (6) smerom von do želanej polohy.
- Zatlačte aretačnú rukoväť (13) nadol. Rozšírenie rezacieho stola je tým zafixované.