# Dane techniczne

Pilarka stołowa |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Moc nominalna | W | 1600 | 1600
Napięcie znamionowe | V | 220 − 240 | 220 − 240
Częstotliwość | Hz | 50/60 | 50/60
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min-1 | 5500 | 5500
Ogranicznik prądu rozruchowego |  | ● | ●
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Klasa ochrony |  | / II | / II
Wymiary (łącznie ze zdejmowanymi elementami urządzenia)
szerokość x głębokość x wysokość | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Wymiary odpowiednich tarcz
Średnica tarczy | mm | 216 | 216
Grubość korpusu tarczy | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Min. grubość zębów / rozwartość zębów | mm | 2,3 | 2,3
Średnica otworu | mm | 30 | 25,4

Maksymalne wymiary obrabianego elementu: zob. Maksymalne wymiary obrabianego elementu

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.