# Технически данни

Настолна циркулярна машина |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Номинална консумирана мощност | W | 1600 | 1600
Номинално напрежение | V | 220 − 240 | 220 − 240
Честота | Hz | 50/60 | 50/60
Скорост на въртене на празен ход | min-1 | 5500 | 5500
Ограничение на пусковия ток |  | ● | ●
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Клас на защита |  | / II | / II
Размери (включително елементите, които могат да се демонтират)
Широчина х дълбочина х височина | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Размери на подходящи циркулярни дискове
Диаметър на циркулярния диск | mm | 216 | 216
Дебелина на тялото на диска | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
мин. дебелина на зъбите/чапраз | mm | 2,3 | 2,3
Диаметър на отвора на диска | mm | 30 | 25,4

Максимални размери на детайла: вж. Максимални размери на обработваните детайли

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.