# Технические данные

Настольная дисковая пила |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Артикульный номер |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1600 | 1600
Номинальное напряжение | В | 220 − 240 | 220 − 240
Частота | Гц | 50/60 | 50/60
Число оборотов холостого хода | мин-1 | 5500 | 5500
Ограничение пускового тока |  | ● | ●
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 22 | 22
Класс защиты |  | / II | / II
Размеры (включая съемные детали электроинструмента)
Ширина x глубина x высота | мм | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Размеры пильных дисков
Диаметр пильного диска | мм | 216 | 216
Толщина тела пильного диска | мм | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Толщина зуба/ширина развода зубьев, мин. | мм | 2,3 | 2,3
Диаметр посадочного отверстия | мм | 30 | 25,4

Максимальные размеры заготовки: см. Максимальные размеры заготовки

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.