# Techniniai duomenys

Stalinis diskinis pjūklas |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Nominali naudojamoji galia | W | 1600 | 1600
Nominalioji įtampa | V | 220 − 240 | 220 − 240
Dažnis | Hz | 50/60 | 50/60
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min-1 | 5500 | 5500
Paleidimo srovės ribotuvas |  | ● | ●
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01:2014“ | kg | 22 | 22
Apsaugos klasė |  | / II | / II
Matmenys (įskaitant nuimamuosius įrankio elementus)
Plotis x gylis x aukštis | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Tinkamų pjūklo diskų matmenys
Pjūklo disko skersmuo | mm | 216 | 216
Pjūklo disko korpuso storis | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Min. dantų storis/dantų takas | mm | 2,3 | 2,3
Kiaurymės skersmuo | mm | 30 | 25,4

Maksimalūs ruošinio matmenys: žr. Didžiausi ruošinio matmenys

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.