# Технічні дані

Настільна дискова пила |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Ном. споживана потужність | Вт | 1600 | 1600
Ном. напруга | В | 220 − 240 | 220 − 240
Частота | Гц | 50/60 | 50/60
Кількість обертів на холостому ходу | хвил.-1 | 5500 | 5500
Обмеження пускового струму |  | ● | ●
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 22 | 22
Клас захисту |  | / II | / II
Розміри (включаючи знімні деталі інструмента)
Ширина x глибина x висота | мм | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Розміри придатних пиляльних дисків
Діаметр пиляльного диска | мм | 216 | 216
Товщина центрального диска | мм | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Мін. товщина/розвід зубів | мм | 2,3 | 2,3
Діаметр отвору | мм | 30 | 25,4

Максимальні розміри заготовки: див. Максимальні розміри оброблюваної заготовки

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.