# Technické údaje

Stolní okružní pila |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Jmenovitý příkon | W | 1600 | 1600
Jmenovité napětí | V | 220–240 | 220–240
Frekvence | Hz | 50/60 | 50/60
Otáčky naprázdno | min-1 | 5500 | 5500
Omezení rozběhového proudu |  | ● | ●
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Třída ochrany |  | / II | / II
Rozměry (včetně odnímatelných prvků nářadí)
Šířka × hloubka × výška | mm | 658 × 332 × 553 | 658 × 332 × 553
Rozměry vhodných pilových kotoučů
Průměr pilového kotouče | mm | 216 | 216
Tloušťka těla kotouče | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Min. tloušťka zubu / rozvod zubů | mm | 2,3 | 2,3
Průměr otvoru | mm | 30 | 25,4

Maximální rozměry obrobku: viz Maximální rozměry obrobku

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.