# مشخصات فنی

اره گردبُر |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
قدرت ورودی نامی | W | 1600 | 1600
ولتاژ نامی | V | ‎220 − 240 | ‎220 − 240
فرکانس | Hz | 50/60 | 50/60
سرعت در حالت آزاد | min-1 | 5500 | 5500
محدود کننده جریان برق راه اندازی |  | ● | ●
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
کلاس ایمنی |  | / II | / II
اندازه ها (با احتساب قسمت های جدا شدنی)
عرض × عمق × ارتفاع | میلیمتر | ‎658 x 332 x 553 | ‎658 x 332 x 553
ابعاد تیغه اره های مناسب
قطر تیغه اره | میلیمتر | 216 | 216
ضخامت تیغه اره | میلیمتر | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
کمینه ضخامت و اندازه دندانه تیغه اره | میلیمتر | 2,3 | 2,3
قطر سوراخ میانی | میلیمتر | 30 | 25,4

بیشینه اندازه های قطعه کار رجوع کنید به بیشینه اندازه های قطعه کار

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.