# Tekniske data

Bordsirkelsag |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Opptatt effekt | W | 1600 | 1600
Nominell spenning | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frekvens | Hz | 50/60 | 50/60
Tomgangsturtall | o/min | 5500 | 5500
Startstrømbegrensing |  | ● | ●
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Kapslingsgrad |  | / II | / II
Mål (inkludert avtagbare maskindeler)
Bredde x dybde x høyde | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Mål for egnede sagblad
Sagbladdiameter | mm | 216 | 216
Stambladtykkelse | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Min. tanntykkelse/-vikking | mm | 2,3 | 2,3
Boringsdiameter | mm | 30 | 25,4

Maksimale emnemål: se Maksimale emnemål

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.