# Допълнителни указания за безопасност

- При монтирането на циркулярния диск работете с предпазни ръкавици. Съществува опасност от нараняване.

- Не използвайте циркулярни дискове от бързорезна стомана. Такива циркулярни дискове са крехки и се чупят лесно.

- Използвайте само циркулярни дискове, които съответстват на посочените в това ръководство за експлоатация и върху електроинструмента данни и са изпитани по EN 847‑1 и обозначени по съответния начин.

- Никога не използвайте електроинструмента без приставката за маса. Сменяйте дефектната приставка за маса. Ако приставката за маса не е в безукорно състояние, съществува повишена опасност да се нараните от циркулярния диск.

- Поддържайте работното си място чисто. Смесите от материал са особено опасни. Прахът от лек метал може да гори или експлодира.

- Изберете подходящ циркуляр за материала, който ще режете.

- Използвайте само дискове, които се препоръчват от производителя на електроинструмента и са подходящи за обработвания от Вас материал.

- Подвеждайте детайла само към движещ се циркулярен диск. В противен случай, ако зъбите се заклинят в детайла, съществува опасност от възникване на откат.